## Demontáž a montáž skříňky pojistek a relé pod kapotou

## Demontáž

1. | Zapište si frekvence předvolených rádiových stanic. Dbejte, aby bylo vypnuté zapalování.

2. | Odpojte nejprve kabel od záporného pólu baterie, až potom odpojte kabel od kladného pólu a počkejte nejméně 3 minuty.

3. | Vyšroubujte vruty (A) koncovek alternátoru a baterie ze skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

4. | Odpojte konektory od pojistkové/reléové skříňky pod kapotou.

5. | Opatrným páčením pod základnou uvolněte relé. POZNÁMKA: Nepoužívejte kleště, mohou relé poškodit a způsobit, že motor se dostane do mezních otáček nebo vůbec nenastartuje.

## Montáž

1. | Namontujte relé a připojte konektory ke skříňce pojistek a relé pod kapotou; skříňku pak namontujte v opačném sledu operací demontáže.

2. | Namontujte odmontované součásti v opačném sledu operací demontáže.

3. | K baterii připojte kabely kladného a záporného pólu.

4.

Uložte hodnoty volnoběhu do paměti.

- 1,4 l
- 1,8 l

5. | Zadejte frekvence předvoleb rádia předvolených zákazníkem.

6. | Nastavte hodiny.

7. | Zkontrolujte správnou funkci všech systémů.