## Odstraňování poruch systému světlometů HID

Při zapnutí spínače kombinovaných světel se u objímek žárovek výbojkových světel (HID) vyskytuje přechodové vysoké napětí (25 000 V), které může způsobit úraz či usmrcení elektrickým proudem, pokud nedodržíte níže uvedené bezpečnostní pokyny.

- Nikdy nezapínejte spínač kombinovaných světel před namontováním žárovek HID do objímek a sestavením světlometu.
- Na světlometech neprovádějte servis ve vlhku, za deště a sněžení, v blízkosti zavlažovacího postřiku nebo pokud máte vlhké ruce; předejdete usmrcení elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se povrchu žárovek HID holýma rukama a dbejte, abyste je nepotřísnili žádnými oleji nebo tuky.
- Nerozebírejte invertor a ignitor.
- Nerozsvěcujte žárovku HID pomocí jiného napájecího zdroje než je baterie nainstalovaná ve vašem vozidle.

1. | Zkontrolujte pojistky č. 16 (15 A), č. 17 (15 A) a č. 21 (30 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Jsou pojistky v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Vyměňte pojistky a znovu proveďte kontrolu.n

2. | Na přístroj HDS v menu FUNCTIONAL TESTS zvolte HEADLIGHT COMMAND a zadejte povinné rozsvícení světel. Rozsvítí se kontrolka světlometů? ANO - Proveďte zkoušku vstupů jednotky MICU, zkontrolujte vývody S5 a S11.n NE - Přejděte na 3.

3. | Vypněte zapalování.

4. | Nejprve odpojte záporný, až poté kladný pól baterie.

5. | Vytáhněte žárovku HID.

6. | Zkontrolujte svítící část žárovky. Je vidět změna zabarvení? ANO - Vyměňte žárovku HID a znovu proveďte kontrolu.n NE - Přejděte na 7.

7. | Zaměňte pravou a levou žárovku HID. Změnil se příznak mezi stranami? ANO - Vyměňte žárovku HID a znovu proveďte kontrolu.n NE - Přejděte na 8.

8. | Nasaďte žárovku HID a objímku žárovky. Je stav instalace v pořádku? ANO - Přejděte na 9. NE - Vyměňte objímku žárovky a znovu proveďte kontrolu.n

9. | Zkontrolujte kombinovanou část (A) objímky žárovky. Je kombinovaná část v pořádku? ANO - Přejděte na 10. NE - Vyměňte objímku žárovky a znovu proveďte kontrolu.n

10. | Odpojte 2P konektor jednotky HID.

11. | Zapněte spínač kombinovaných světel.

12. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 2P konektoru jednotky HID a kostrou. Je naměřeno napětí baterie? ANO - Přejděte na 13. NE - Přejděte na 14.

13.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 2P konektoru jednotky HID a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Vadná jednotka HID.n

NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou HID a kostrou. Pokud je vodič v pořádku, proveďte kontrolu ukostření G201 nebo G301.n

14.

Zkontrolujte napětí mezi vývodem č. 17 konektoru G (21P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou nebo vývodem č. 4 konektoru F (34P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou a kostrou.
POZNÁMKA: Na obrázku je typ RHD, typ LHD je podobný.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou HID a G (21P) nebo F (34P)n ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

NE - Vadná jednotka MICU; vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou.n