## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1776

DTC B1776: | Zkrat mikrofonního vstupu/výstupu na kostru nebo přerušení

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1776? ANO - Přejděte na 4. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Demontujte orientační světlo a spodní kryt přístrojové desky na straně řidiče.

6. | Odpojte 3P konektor od mikrofonu a 22P konektor od řídicí jednotky systému pro telefonování handsfree

7.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 9 a č. 10 22P konektoru řídicí jednotky systému handsfree a kostrou a mezi vývody č. 8 a č. 9 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat mezi řídicí jednotkou systému handsfree a mikrofonem.n

NE - Přejděte na 8.

8. | Od navigačního systému odpojte 14P konektor.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 22 22P konektoru sady handsfree a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi řídicí jednotkou a navigačním systémem.n NE - Vyměňte navigační jednotku za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak zmizí, vyměňte původní řídicí jednotku systému handsfree.n