## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1168

DTC B1168: | Ztráta komunikace mezi řídicím modulem přístrojů a jednotkou MICU (signál ENG)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Počkejte alespoň 6 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1168? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada. Řídicí modul přístrojů (otáčk) je v tuto chvíli v pořádku.n

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTCs B1168, B1170, B1178, B1183 a B1187? ANO - Odstraňte závadu pro kód DTC B1178. n NE - Přejděte na 6.

6. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte kódy DTC v systému PGM-FI. Je signalizován nějaký kód DTC? ANO - Přejděte k odstraňování poruch podle kódu DTC.n NE - Přejděte na 7.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Odpojte 36P konektor řídicího modulu přístrojů (tach).

9.

Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

- Motor R18A2
- motor L13A7

10. | Propojkou spojte vývod č. 1 a č. 9 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (tach) s kostrou.

11.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 36, č. 37 (44) konektoru A modulu ECM a kostrou.

Jsou obvody uzavřené?

ANO - Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý (motor R18A2, motor L13A7) a znovu proveďte kontrolu. Pokud je stále signalizován kód DTC B1168, vyměňte řídicí modul přístrojů (tach).n

NE - Opravte přerušené vedení.n