## Výměna jednotky zadního ložiska náboje

### Rozložené zobrazení

1. | Zvedněte zadní část vozidla a podepřete ji bezpečnostními stojany v patřičných místech.

2. | Odšroubujte matice kola (A) a sundejte zadní kolo.

3. | Odmontujte svorky lanka parkovací brzdy (A).

4.

Odšroubujte upevňovací šrouby držáku brzdového třmenu (A) a odmontujte sestavu třmenu (B) od trnu. Aby nedošlo k poškození třmenu nebo brzdové hadice, použijte krátký drát na zavěšení sestavy třmenu zespodu podvozku. Nepřekrucujte brzdovou hadici.
POZNÁMKA: Při montáži vyměňte lepicí vymezovací podložky na vnotřní i vnější straně destičky.

5. | Odmontujte víčko náboje (A).

6. | Zvedněte jisticí výčnělek (B) a vyšroubujte matici náboje (C).

7. | Odšroubujte upevňovací šrouby 6 mm brzdového kotouče (A).

8.

Stáhněte brzdový kotouč (B) z ložiska náboje.
POZNÁMKA: Pokud disk drží na ložisku náboje. Zašroubujte dva šrouby 8 x 1,25 mm (C) do brzdového kotouče, čímž dojde k jeho odtlačení od ložiska náboje. Otočte každým šroubem maximálně o 90 stupňů, aby se kotouč nezkřivil.

9. | Odmontujte jednotku ložiska náboje kola (A).

10. | Zkontrolujte ložisko náboje z hlediska poškození a popraskání.

11.

Opačným sledem operací demontáže namontujte zpět jednotku ložiska náboje, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Utáhněte všechny upevňovací prvky předepsanými utahovacími momenty.
- Při sestavování použijte novou matici náboje.
- Před sestavením důkladně umyjte trn v rozpouštědle.
- Před našroubováním montáží matici náboje namažte na dosedací ploše motorovým olejem. Po dotažení zajistěte matici náboje kola vůči šroubu zásekem pomocí průbojníku.
- Před instalací brzdového kotouče očistěte dosedací plochy ložiska náboje a brzdového kotouče.
- Před montáží kola očistěte dosedací plochu brzdového kotouče a vnitřek kola.
- Zkontrolujte geometrii kol a v případě potřeby ji seřiďte.