## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1170

DTC B1170: | Ztráta komunikace mezi řídicím modulem přístrojů a modulátorem-řídicí jednotkou VSA (signál VSA)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Počkejte alespoň 6 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1170? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada. Řídicí modul přístrojů (otáčk) je v tuto chvíli v pořádku.n

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTCs B1168, B1170, B1178, B1183 a B1187? ANO - Odstraňte závadu pro kód DTC B1178. n NE - Přejděte na 6.

6. | Pomocí HDS zkontrolujte, zda se nevyskytují kódy DTC pro systém VSA. Je signalizován nějaký kód DTC? ANO - Přejděte k odstraňování poruch podle kódu DTC.n NE - Přejděte na 7.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Odpojte 36P konektor řídicího modulu přístrojů (tach).

9. | Odpojte 46P konektor modulátoru-řídicí jednotky VSA.

10. | Propojkou spojte vývod č. 1 a č. 9 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (tach) s kostrou.

11.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 38 a č. 39 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud je stále signalizován kód DTC B1170, vyměňte řídicí modul přístrojů (tach). n

NE - Opravte přerušené vedení.n