## Umístění konektorů skříňky pojistek a relé pod kapotou

Skříňka pojistek a relé pod kapotou
Zásuvka | Ref | Vývod | Připojen k
--- | --- | --- | ---
A (Jednotka ELD) | 7 | 3 | Motorový kabelový svazek
Relé spojky kompresoru klimatizace | 3 | 4 |
B | 11 | 2 | Motorový kabelový svazek
C | 8 | 1 | Kabelový svazek motorového prostoru
D | 6 | 20 | Motorový kabelový svazek
E | 5 | 20 | Motorový kabelový svazek
F | 9 | 1 | Kabelový svazek motorového prostoru
Řídicí relé ventilátoru | 4 | 5 |
G | 10 | 2 | Kabelový svazek motorového prostoru
H | 12 | 1 | Kabelový svazek motorového prostoru
T101 | 1 |  | Kabel startéru
T102 | 2 |  | Svazek ACG +B