## Výměna potahu opěradla předního sedadla

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Neopravujte natržená nebo roztřepená místa potahu opěradla sedadla. V případě potřeby vyměňte potah opěradla sedadla.
- Dejte pozor, abyste neroztrhli švy nebo nepoškodili potahy sedadel.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Odmontujte přední sedadlo.

2. | Vytáhněte opěrku hlavy.

3. | Zespodu sedáku sedadla odpojte příchytku (A) konektoru bočního airbagu a konektor (B) vyhřívání opěradla, je-li součástí výbavy. Sedadlo řidiče Sedadlo spolujezdce

4. | Uvolněte háček (C) z pružiny (D) rámu sedáku. Sundejte kabelové příchytky (E), vytáhněte svazek (F) bočního airbagu a svazek (G) vyhřívání opěradla otvory (H) v potahu opěradla (I). Přehněte potah sedáku a uvolněte háček (J).

5. | Tahem za spodní část zadního panelu (B) směrem dozadu odpojte příchytky a háčky (A), potom opatrně stáhněte panel směrem dolů a uvolněte háčky (C) z rámu opěradla sedadla a odmontujte panel.

6. | Otvorem (B) vytáhněte svazek (A) kabelů bočního airbagu. Uvolněte háček (C) a stáhněte potah (D) opěradla.

7. | Odpojte příchytku (A) svazku a otvory (D) v potahu opěradla a rámu sedadla vytáhněte svazek bočního airbagu (B) a svazek (B) vyhřívání opěradla. Na obrázku je sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce je podobné.

8. | Vytáhněte boční airbag.

9. | Uvolněte upevňovací lišty (A) a uvolněte potah opěradla sedadla (B) Na obrázku je sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce je symetrické.

10. | Přehněte výztužnou tkaninu (A) a uvolněte háčky (B) z držáku modulu bočního airbagu (C). Na obrázku je sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce je symetrické.

11. | Stiskněte výčněly na koncích vodítek opěrky hlavy (A) a vytáhněte je z opěradla.

12. | Sejměte potah/vycpávku opěradla sedadla (A) z rámu sedadla (B).

13. | Stahujte okraj potahu opěradla sedadla po celém obvodu a uvolněte příchytky (A), potom sejměte potah opěradla sedadla.

14.

Potah natáhněte v opačném sledu operací stahování; dodržujte tyto pokyny:

- Abyste při nasazování potahu opěradla sedadla zabránili zvlnění, musí být materiál potahu před připevněním spon, háčků a pásků na polštáři rovnoměrně natažen.
- Veškeré odepnuté spony vyměňte za nové (A).
- Před montáží bočního airbagu (B) zkontrolujte, zda je výztužná tkanina (C) pevně připevněna k rámu opěradla (D).
- Dbejte, aby byly správně zavedené kabelové svazky bočního airbagu a vyhřívání sedadla.