Demontáž a montáž impulsní destičky CMP (R18A)

## Demontáž a montáž impulsní destičky CMP

## Demontáž

1. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

2. | Odmontujte držák pouzdra čističe vzduchu (A), uvolněte držák kabelového svazku (B) z hlavy válců.

3. | Odmontujte sestavu vahadel ventilů.

4. | Odmontujte přítlačný kryt vačkového hřídele.

5. | Otevřeným stranovým klíčem podržte vačkový hřídel a povolte šroub.

6. | Odmontujte pulzní desku polohy vačkového hřídele (CMP).

## Montáž

1. | Namontujte pulzní desku polohy vačkového hřídele (CMP).

2.

Otevřeným stranovým klíčem podržte vačkový hřídel a potom utáhněte šroub.

Předepsaný utahovací moment
14 x 1,5 mm
34 N·m (3,5 kgf·m)

3. | Namontujte přítlačný kryt vačkového hřídele (A) s novým O-kroužkem (B).

4. | Namontujte sestavu vahadel ventilů.

5. | Namontujte držák svazku (A) na hlavu válce a proveďte montáž držáku tělesa čističe vzduchu (B).

6. | Namontujte těleso čističe vzduchu.