Kontrola vůle sestavy hlavního hřídele M/T (R18A)

## Kontrola vůle sestavy hlavního hřídele M/T

POZNÁMKA: Pokud je nutná výměna, vždy vyměňte synchronizační pouzdro a náboj jako celek.

1. | Podepřete vnitřní kroužek ložiska nástrčným klíčem příslušné velikosti (A) a zatlačte směrem dolů na hlavní hřídel (B).

2.

Pomocí spárové měrky (E) změřte vůli mezi koly RS2 (C) a RS3 (D).

- Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 3.
- Pokud je vůle v rozmezí provozního limitu, přejděte na 4.

Standard: | 0,06-0,21 mm
Provozní limit: | 0,30 mm

3.

Změřte tloušťku kola RS3.

- Pokud je tloušťka menší než provozní limit, vyměňte kolo RS3.
- Pokud je tloušťka v rozmezí provozního limitu, vyměňte synchronizační náboj RS3/RS4.

Standard: | 27,02-27,07 mm
Provozní limit: | 26,95 mm

4.

Pomocí číselníkového úchylkoměru (C) změřte vůli mezi kolem RS4 (A) a distančním kroužkem (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 5.

Standard: | 0,06-0,19 mm
Provozní limit: | 0,28 mm

5.

Změřte vzdálenost (1) na distančním kroužku.

- Pokud není vzdálenost (1) v rozmezí standardních hodnot, vyměňte distanční kroužek za nový.
- Pokud je vzdálenost (1) v rozmezí standardních hodnot, přejděte na 6.

Standard: | 22,53-22,56 mm

6.

Změřte tloušťku kola RS4.

- Pokud je tloušťka menší než provozní limit, vyměňte kolo RS4.
- Pokud je tloušťka v rozmezí provozního limitu, vyměňte synchronizační náboj RS3/RS4.

Standard: | 25,52-25,57 mm
Provozní limit: | 25,45 mm

7.

Pomocí číselníkového úchylkoměru (C) změřte vůli mezi distančním kroužkem (A) a kolem RS5 (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 8.

Standard: | 0,06-0,14 mm
Provozní limit: | 0,23 mm

8.

Změřte vzdálenost (2) na distančním kroužku.

- Pokud není vzdálenost (2) v rozmezí standardních hodnot, vyměňte distanční kroužek za nový.
- Pokud je vzdálenost (2) v rozmezí standardních hodnot, přejděte na 9.

Standard: | 22,53-22,56 mm

9.

Změřte tloušťku kola RS5.

- Pokud je tloušťka menší než provozní limit, vyměňte kolo RS5.
- Pokud je tloušťka v rozmezí provozního limitu, vyměňte synchronizační náboj RS5.

Standard: | 22,42-22,47 mm
Provozní limit: | 22,35 mm

10.

Pomocí spárové měrky (C) změřte vůli mezi kolem RS6 (A) a šikmým kuličkovým ložiskem (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 11.

Standard: | 0,06-0,16 mm
Provozní limit: | 0,25 mm

11.

Změřte tloušťku distančního kroužku.

- Pokud tloušťka je v mezích standardních hodnot, vyměňte distanční kroužek.
- Pokud je tloušťka v rozmezí standardu, přejděte na 12.

Standard: | 24,03-24,08 mm

12.

Změřte tloušťku kola RS6.

- Pokud je tloušťka menší než provozní limit, vyměňte kolo RS6.
- Pokud je tloušťka v rozmezí provozního limitu, vyměňte synchronizační náboj RS5/RS6.

Standard: | 23,92-23,97 mm
Provozní limit: | 23,85 mm