## Výměna izolace kapoty

## U některých modelů

1. | Pomocí nástroje na odstraňování příchytek odpojte příchytky. Uvolněte háčky (A) a potom odmontujte izolátor kapoty (B). Dejte pozor, abyste nepoškrábali kapotu.

2.

Izolátor namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.