Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0403 (182-5) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0403 (182-5)

DTC P0403: | Přerušený řídicí obvod elektromagnetického ventilu EGR

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor a udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P0403?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu řízení EGR a modulu ECM.n

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC Jsou současně signalizovány kódy DTC P0045, P0403 a P2008? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na 8.

6. | Vypněte zapalování.

7. | Zkontrolujte pojistku č. 8 IGP2 (15 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Je pojistka v pořádku? ANO - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 19. NE - Opravte zkratované vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a elektromagnetickým ventilem řízení EGR, elektromagnetickým ventilem IMRC, elektromagnetickým ventilem regulace plnicího tlaku turbodmychadla, elektromagnetickým ventilem blokování zpátečky, snímačem hladiny motorového oleje, relé předehřívače paliva. Vyměňte také pojistku č. 8 IGP2 (15 A) a přejděte na 19.

8. | Vypněte zapalování.

9. | Odpojte 2P konektor elektromagnetického ventilu EGR.

10. | Zapněte zapalování do polohy II.

11. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 2P konektoru elektromagnetického ventilu EGR a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 12. NE - Opravte přerušený vodič mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a elektromagnetem řízení ventilu EGR, potom přejděte na 19.

12. | Na straně elektromagnetu změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu EGR. Je naměřeno cca 10-14W (při 20°C)? ANO - Přejděte na 13. NE - Přejděte na 17.

13. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

14. | Propojkou spojte vývod č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu EGR s kostrou.

15. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

16. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 48 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 24. NE - Opravte přerušené vedení mezi elektromagnetickým ventilem řízení EGR a vývodem č. 48 konektoru ECM č. 1; pak přejděte na 19.

17. | Vypněte zapalování.

18. | Vyměňte elektromagnetický ventil EGR.

19. | Zapojte znovu všechny konektory.

20. | Zapněte zapalování do polohy II.

21. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

22. | Nastartujte motor a udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení.

23.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0403, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

24. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

25. | Nastartujte motor a udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení.

26.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0403, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n