## Oprava okenní antény

POZNÁMKA: Oprava bude účinná pouze v případě, že opravovaná část nepřesáhne 25,4 mm.

1. | Oblast okolo přerušené části vodiče (A) lehce zdrsněte jemnou drátěnkou a místo očistěte lihem.

2. | Oblast nad a pod přerušenou částí vedení okenní antény (B) pro jistotu překryjte průhlednou páskou (C).

3. | Důkladně promíchejte vodivý stříbrný lak. Pomocí malého štětce naneste na obě strany přerušení silnou vrstvu laku (A) s překrytím cca 3,18 mm na obou stranách přerušení. Lak nechte 30 minut zaschnout.

4. | Zkontrolujte vodivost obvodu opraveného vodiče.

5. | Stejným způsobem naneste druhou vrstvu laku. Lak nechte zaschnout 3 hodiny a teprve potom stáhněte pásku.