## Zkouška a výměna spínače hlasového ovládání navigačního systému

1. | Odmontujte volant.

2. | Odmontujte spínač hlasového ovládání.

3.

Podle tabulky změřte odpor mezi vývody č. 2 a č. 4 v každé poloze spínače.

Poloha | Odpor
--- | ---
VYPNUTO | cca 10 kW
VYTÁČENÍ | cca 2,7 kW
BACK | cca 680 W

4. | Pokud odpor obvodu neodpovídá specifikaci, vyměňte spínač hlasového ovládání.

5. | Dle tabulky zkontrolujte uzavřenost obvodu mezi vývody v každé poloze spínače.

6. | Pokud stav obvod neodpovídá specifikaci, vyměňte spínač.