Odstraňování závad podle kódů DTC: P0118 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0118

DTC P0118: | Vysoké napětí v obvodu snímače ECT 1

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte ECT SENSOR 1 v položce DATA LIST.

Je signalizována teplota cca -40°C a méně nebo napětí 4,92 V a více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 1 a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 2P konektor snímače ECT 1.

5. | Propojkou spojte vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru snímače ECT 1.

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte ECT SENSOR 1 v položce DATA LIST. Je signalizována teplota cca -40°C a méně nebo napětí 4,92 V a více? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 20.

8. | Vypněte zapalování.

9. | Odstraňte propojku z 2P konektoru snímače ECT 1.

10. | Zapněte zapalování (II).

11. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 2P konektoru snímače ECT 1 a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 12. NE - Přejděte na 16.

12. | Vypněte zapalování.

13. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

14. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru snímače ECT 1 a vývodem B33 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 27. NE - Opravte přerušené vedení mezi ECM(B33) a snímačem ECT 1 a přejděte na 22.

16. | Vypněte zapalování.

17. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

18. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

19. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem č. 1 2P konektoru snímače ECT 1 a vývodem B23 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 27. NE - Opravte přerušené vedení mezi ECM(B23) a snímačem ECT 1 a přejděte na 22.

20. | Vypněte zapalování.

21. | Vyměňte snímač ECT 1.

22. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

23. | Zapněte zapalování do polohy II.

24. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

25. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

26.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0118, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 1 a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

27. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

28.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0118, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 1 a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n