## Odstraňování poruch pomocí kódů DTC: 51

DTC 51: | Zablokovaný motor

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Proveďte zkušební jízdu vozidla při rychlosti 15 km/h nebo vyšší.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 51? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku ABS. n NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n