Odstraňování poruch obvodu signálu spínače polohy brzdového pedálu (R18A)

## Odstraňování poruch obvodu signálu spínače polohy brzdového pedálu

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS zkontrolujte BRAKE SWITCH (brzdový spínač) v seznamu DATA LIST. Je signalizováno OFF? ANO - Přejděte na 3. NE - Zkontrolujte polohový spínač brzdového pedálu. n

3. | Sešlápněte brzdový pedál a pomocí HDS zkontrolujte brzdový spínač na BRAKE SWITCH v seznamu DATA LIST. Změní se zobrazení na ON? ANO - Obvod signálu polohového spínače brzdového pedálu (vedení BKSW) je v pořádku.n NE - Přejděte na 4.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

6. | Odpojte 4P konektor polohového spínače brzdového pedálu.

7. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

8.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A40 konektoru ECM a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat ve vedení mezi ECM (A40) a pojistkou houkačky č.21 HORN, STOP (15 A). Vyměňte pojistku č. 21 HORN, STOP (15 A).n

NE - Přejděte na 9.

9. | Propojkou spojte vývod č. 2 4P konektoru polohového spínače brzdového pedálu s kostrou.

10.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A40 konektoru ECM a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte přerušené vedení mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a pojistkou č. 21 HORN, STOP (15 A). Zkontrolujte polohový spínač brzdového pedálu. n

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (A40) a polohovým spínačem brzdového pedálu.n