Vyjmutí sestavy M/T (R18A)

## Vyjmutí sestavy M/T

POZNÁMKA: Aby nedošlo k poškození lakovaných ploch, překryjte blatníky ochrannými kryty.

1. | Zapište si frekvence tlačítek předvolby rádia. Od baterie nejprve odpojte záporný (-) a potom kladný (+) kabel. Vyndejte baterii.

2. | Vymontujte podstavu baterie.

3. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

4. | Odmontujte držák potrubí spojky (A) a opatrně vytáhněte pracovní válec (B) tak, abyste neohnuli trubku spojky. Jakmile je odmontován pracovní válec, nemanipulujte s pedálem spojky.

5. | Odpojte konektor spínače světel zpátečky (A) a konektor elektromagnetu blokování zpátečky (B), sundejte kryt kabelového svazku motoru (C) a stahovací pásky svazku (D).

6. | Odmontujte držák lanek (A) a potom odpojte lanka (B) od horní části skříně převodovky. Opatrně současně sejměte obě lanka a držák tak, aby nedošlo k ohnutí lanek.

7. | Odpojte konektor snímače rychlosti vozidla (A).

8. | Odmontujte držák svazku (A) a držák tělesa čističe vzduchu (B), odpojte odvětrávací trubku (C) a odmontujte třmen držáku svazku (D).

9. | Šroubem 8 x 1,25 mm (E) připevněte k motoru závěs (F) a poté řetězový zvedák.

10. | Vyšroubujte horní upevňovací šrouby převodovky.

11. | Vyšroubujte upevňovací šroub (A) a matice (B) převodovky a odpojte kostřící kabel (C). Vyšroubujte šrouby základny upevňovacího držáku převodovky (D).

12. | Odmontujte závrtné šrouby (A) a základnu upevňovacího držáku převodovky (B).

13. | Zvedněte vozidlo a bezpečně je podepřete.

14. | Sundejte spodní kryt motoru.

15. | Vypusťte kapalinu převodovky. Znovu našroubujte vypouštěcí šroub.

16. | Pod převodovku umístěte zvedák.

17. | Oddělte spodní rameno.

18. | Páčením uvolněte vnitřní kloub hnacích hřídelů.

19. | Odmontujte upevňovací šrouby dolní torzní tyče.

20. | Odmontujte upevňovací držák dolní torzní tyče.

21. | Odmontujte vložený hřídel.

22. | Odmontujte kryt spojky.

23. | Vyšroubujte spodní upevňovací šrouby převodovky.

24. | Odtáhněte převodovku od motoru tak, aby byl hlavní hřídel převodovky uvolněný od přítlačného kotouče spojky, a potom ji spusťte na zvedák převodovky.

25. | Od převodovky (D) odmontujte manžetu (A), vysouvací vidlici (B) a vysouvací ložisko (C).