## Seřízení řídicí jednotky elektrického ovládání oken

Dojde-li k některé z následujících situací, je třeba resetovat jednotku elektrického ovládání oken:

- Výměna nebo oprava ovladače elektrického ovládání oken
- Výměna nebo oprava motoru elektrického ovládání okna
- Výměna nebo oprava vedení okna

- Výměna nebo oprava okna dveří řidiče
- Jakmile je časovač elektrického ovládání zapnutý, řídicí jednotka elektrického ovládání okna není napájena.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí spínače otevírání okna řidiče okno řidiče či spolujezdce zcela stáhněte dolů.

3. | Otevřete dveře řidiče či spolujezdce. POZNÁMKA: 4-7 musí být provedeny během 5 sekund.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Stiskněte a přidrte spínač otevírání okna řidiče či spolujezdce.

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Uvolněte spínač otevírání okna řidiče.

8. | Opakujte kroky 4- 7 jetě třikrát.

9. | Počkejte 1 sekundu.

10. | Ujistěte se, e funkce automatického zavírání a otevírání nefunguje. Pokud funkce automatického zavírání a otevírání funguje, vrate se zpět na 1.

11. | Pomocí spínače otevírání okna řidiče okno zcela stáhněte dolů.

12. | Vytáhněte a přidrte spínač zavírání okna řidiče, dokud se okna zcela nezavře a drte spínač jetě 1 sekundu.

13.

Prostřednictvím funkce automatického zavírání a otevírání okna řidiče se ujistěte, e řídicí jednotka elektrického ovládání okna je seřízená.
Pokud stále nefunguje automatická funkce ovládání okna, několikrát postup opakujte, přičem dodrujte limit 5 sekund mezi jednotlivými kroky.