Odstraňování závad podle kódů DTC: P1623 (0-21) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1623 (0-21)

DTC P1623: | Neočekávané napětí v obvodu napájecího zdroje modulu ECM

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

4. | Zapněte zapalování (II).

5.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1536 nebo P1623?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte 20P konektor (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou.

8. | Zkontrolujte hlavní relé 1 PGM-FI. Je hlavní relé 1 PGM-FI v pořádku? ANO - Přejděte na 9. NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 13.

9. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

10.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 19 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratované vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a vývodem č. 19 konektoru č. 2 modulu ECM, potom přejděte na 12.

NE - Přejděte na 11.

11.

Změřte napětí mezi vývodem č. 1 konektoru ECM č. 2 a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájení mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a vývodem č. 1, č. 3 nebo č. 5 konektoru č. 2 modulu ECM, potom přejděte na 12.

NE - Přejděte na 16.

12. | Zapojte zpět všechny konektory.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1623, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1623, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n