## Vypuštění systému klimatizace

- Výpary chladiva nebo maziva klimatizace mohou dráždit oči, nos nebo hrdlo.
- Při připojování servisního zařízení buďte opatrní.
- Nevdechujte chladicí kapalinu, ani její výpary.

Používejte pouze servisní zařízení určené pro chladivo HFC-134a (R-134a).
V případě náhodného vypuštění systému nejprve vyvětrejte pracoviště a teprve potom pokračujte v práci.
Další informace ohledně zdraví a bezpečnosti jsou k dispozici od výrobců chladiva a maziva pro systém klimatizace.

1.

Pokud byl systém klimatizace otevřen přístupu vzduchu (např. při montáži nebo opravě), je třeba jej odvzdušnit pomocí vypouštěcí/recyklační/plnicí stanice určené pro chladivo R-134a. Pokud byl systém otevřen po několik dní, je třeba vyměnit jímku / dehydrátor a nechat systém několik hodin prázdný.

2. | Připojte vypouštěcí / recyklační / plnicí stanici (A) určenou pro chladivo R-134a k vysokotlakému servisnímu otvoru (B) a nízkotlakému servisnímu otvoru (C); postupujte podle pokynů výrobce zařízení. Odčerpejte systém.

3. | Pokud tlak nízkotlaké části systému nedosáhne za dobu 15 minut hodnoty nad 93,3 kPa (700 mmHg), systém je pravděpodobně netěsný. Částečně naplňte systém a zkontrolujte, zda nevykazuje netěsnosti.