## Montáž volantu

1.

Před montáží volantu natočte přední kola do přímého směru, potom vystřeďte cívku s kabelem (A). To proveďte tak, že nejprve otočte cívkou s kabelem ve směru hodinových ručiček až na doraz. Potom cívkou otáčejte proti směru hodinových ručiček o celé tři otáčky. Šipka (B) na štítku cívky s kabelem by měla směřovat přímo nahoru.

2.

Dle obrázku umístěte dva výčnělky (A) vypínací přesuvky ukazatelů směru (B). Namontujte volant na hřídel sloupku řízení přičemž dbejte, aby náboj volantu (C) zapadl do čepů (D) kabelové cívky a vypínacích výčnělků vypínací směrových světel. Při montáži volantu neklepejte na volant ani na hřídel sloupku řízení.

3. | Namontujte šroub volantu (A) a utáhněte jej předepsaným momentem. Připojte konektor odbočného svazku kabelové cívky (B). Dbejte, aby byl kabelový svazek správně vedený a připevněný.

4. | Namontujte airbag řidiče a zkontrolujte správnou činnost systému.

5.

Připojte záporný kabel zpět k baterii a proveďte následující:

- Zapněte zapalování do polohy II; kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a poté zhasnout.
- Nastavte hodiny.
- Zkontrolujte správnou funkci tempomatu, dálkového ovládání audiosystému, navigačního systému (je-li součástí výbavy) a vypínání směrových světel.
- Ujistěte se, zda je volant narovnaný.