Výměna hlavního ložiska klikového hřídele (L13A)

## Výměna hlavního ložiska klikového hřídele

## Kontrola vůle hlavních ložisek

1. | Abyste mohli zkontrolovat vůli pro mazání mezi hlavním ložiskem a ložiskovým čepem, odmontujte spodní blok a poloviny ložisek.

2. | Očistěte každý hlavní ložiskový čep a každé hlavní půlložisko čistou utěrkou.

3. | Přes každý hlavní ložiskový čep položte proužek plastové měrky.

4. | Namontujte zpět ložiska a spodní blok a utáhněte šrouby momentem 25 N·m (2,5 kgf·m) + 40° ve správném pořadí. POZNÁMKA: Během měření neotáčejte klikovým hřídelem.

5.

Znovu odmontujte přírubový most ložisek a ložiska a změřte nejširší část plastového měřidla.

Vůle pro mazání mezi hlavním ložiskem a ložiskovým čepem
Standard (nové): | 0,018-0,036 mm
Provozní limit: | 0,050 mm

6.

Pokud je plastová měrka příliš široká nebo příliš úzká, odmontujte klikový hřídel a vyndejte horní půlložisko. Namontujte nové kompletní ložisko se stejným barevným kódem (kódy) a znovu zkontrolujte vůli. Nepokoušejte se dosáhnout správné vůle pilováním, vyrovnáváním vložkami nebo oškrábáním ložisek nebo přírub.

7.

Pokud plastové měřidlo ukazuje, že vůle stále není správná, zkuste větší nebo menší ložisko (barvu, která je uvedená nad nebo pod barvou tohoto ložiska) a znovu proveďte kontrolu. Pokud nelze dosáhnout správné vůle použitím příslušných větších nebo menších ložisek, vyměňte klikový hřídel a začněte znovu od začátku.

## Volba hlavních ložisek

### Umístění kódů vývrtů pro klikový hřídel

1.

Na konci bloku jsou vyražena písmena, která vyjadřují kód pro velikost každého z pěti vývrtů pro hlavní ložiskové čepy. Zapište si kódy vývrtů klikového hřídele.
V případě, že kódy nejsou čitelné kvůli nánosů nečistot a prachu, nepokoušejte se je oškrábat drátěným kartáčem nebo škrabkou. Čistěte je pouze rozpouštědlem nebo čisticím prostředkem.

### Umístění kódů hlavních ložiskových čepů

2. | Kódy hlavních ložiskových čepů jsou vyražené na klikovém hřídeli.

3. | Kódy vývrtů klikového hřídele a kódy ložiskových čepů klikového hřídele v následující tabulce použijte pro volbu správných ložisek. POZNÁMKA: Barevný kód je umístěný na hraně ložiska.