## Seřízení polohy dveří

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda dveře lícují s obrysem karosérie a zda jsou mezery mezi dveřmi a karosérií vpředu, vzadu a dole shodné. Zkontrolujte, zda jsou hrany dveří a karosérie rovnoběžné. Před seřizováním vyměňte upevňovací šrouby.

1. | Před seřizováním dveří zaparkujte vozidlo na pevné a vodorovné ploše.

2.

Proveďte seřízení na závěsech (A):

- Podložte pojízdný zvedák (B) ručníky (C). Při seřizování dveří použijte zvedák, abyste dveře nepoškodili.
- Na předních dveřích: Odmontujte přední vnitřní blatník.Mírně povolte upevňovací šrouby závěsu (D) a dle potřeby pohybujte dveřmi dopředu nebo dozadu, nahoru nebo dolů tak, aby byly mezery mezi dveřmi a karosérií shodné.
- Na zadních dveřích: Mírně povolte upevňovací šrouby závěsu (E) a dle potřeby pohybujte dveřmi dopředu nebo dozadu, nahoru nebo dolů tak, aby byly mezery mezi dveřmi a karosérií shodné.

Přední dveře

Zadní dveře

3.

V případě potřeby nahraďte upevňovací šrouby dveří nastavovacími šrouby (P/N 90102-SFA-305) určené speciálně pro seřízení dveří. Poté proveďte následující postup: Mírně povolte upevňovací šrouby dveří (F) a pohybujte dveřmi nahoru či dolů a dovnitř nebo ven tak, aby byly mezery mezi dveřmi a karoserií shodné.

4. | Zkontrolujte, zda jsou hrany dveří a karosérie rovnoběžné. Pokud je třeba, nastavte podložky dveří (A) tak, aby zadní část dveří lícovala s karoserií.

5. | Naneste barvu na drobné opravy laku na upevňovací šrouby závěsů a okolo závěsů.

6. | Proveďte kontrolu těsnosti na vodu.