## Zkouška / výměna osvětlení toaletního zrcátka

1. | Odmontujte sluneční clonu.

2.

Od sluneční clony (B) odpojte 2P konektor (A).

Osvětlení toaletního zrcátka: | 2 W

3.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 2.

- Při otevřeném krytu toaletního zrcátka (C) musí být obvod uzavřený.
- Při zavřeném krytu(C) toaletního zrcátka nesmí být obvod uzavřený.

4. | Pokud není obvod uzavřený v souladu se specifikací, zkontrolujte žárovku (D). Pokud je žárovka v pořádku, vyměňte sluneční clonu.