Demontáž a montáž startéru (L13A)

## Demontáž a montáž startéru

## Demontáž

1. | Odpojte kabel od záporného a poté kladného pólu baterie.

2. | Sundejte spodní kryt motoru.

3. | Odpojte kabel startéru (A) od vývodu B a odpojte konektor (B) od vývodu S.

4. | Vymontujte dva šrouby pro upevnění startéru, a vyndejte startér.

## Montáž

1. | Namontujte startér k motoru. Připojte kabel startéru (A) a konektor (B). Dbejte, aby tvarovaná strana oka kabelu směřovala ven.

2. | Nasaďte spodní kryt motoru.

3. | Připojte k baterii nejprve kabel kladného pólu, teprve pak kabel záporného pólu.

4. | Nastartujte motor a vyzkoušejte, že startér funguje správně.

5. | Nastavte hodiny.

6. | Seřiďte resetováním řídicí jednotku elektrického ovládání oken.