Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1031 (183-2) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1031 (183-2)

DTC P1031: | Porucha v obvodu předehřívače paliva

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí přístroje HDS zvolte položku FUEL HEATER ON/OFF v nabídce INSPECTION MENU.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1031?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé předehřívače paliva a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6.

Zkontrolujte pojistku pro sledování předehřívače paliva č. 25 FUEL HEATER MONITOR (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou.

Je pojistka v pořádku?

ANO - Přejděte na 7.

NE - Vyměňte pojistku sledování předehřívače paliva č. 25 FUEL HEATER MONITOR (7,5 A) a přejděte na 18.

7. | Vymontujte skříňku pojistek a relé pod kapotou.

8. | Zkontrolujte relé předehřívače paliva. Je relé předehřívače paliva v pořádku? ANO - Přejděte na 9. NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 18.

9. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

10. | Odpojte 2P konektor předehřívače paliva.

11. | Zapněte zapalování do polohy II.

12.

Změřte napětí mezi vývodem č. 37 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájení mezi relé předehřívače paliva a vývodem č. 37 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 17.

NE - Přejděte na 13.

13. | Propojkou spojte vývod č. 5 10P konektoru skříňky pojistek a relé pod kapotou s kostrou.

14. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 37 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 15. NE - Opravte přerušené vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a vývodem č. 37 konektoru č. 1 modulu ECM, potom přejděte na 18.

15. | Zkontrolujte uzavřenost obvodu mezi vývodem č. 5 10P konektoru skříňky pojistek a relé pod kapotou a vývodem č. 2 2P konektoru předehřívače paliva. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 16. NE - Opravte přerušené vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a předehřívačem paliva, potom přejděte na 18.

16.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 2P konektoru předehřívače paliva a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou za dobrou, potom přejděte na 18 a znovu proveďte kontrolu. Pokud je signalizován kód DTC P1031, vyměňte původní skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 18. Pokud je signalizován kód DTC P1031, přejděte na 23.

NE - Opravte přerušené vedení mezi předehřívačem paliva a kostrou (G401) a přejděte na 18

17. | Vypněte zapalování.

18. | Zapojte znovu všechny konektory.

19. | Zapněte zapalování do polohy II.

20. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

21. | Pomocí přístroje HDS zvolte položku FUEL HEATER ON/OFF v nabídce INSPECTION MENU.

22.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1031, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

23. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

24. | Pomocí přístroje HDS zvolte položku FUEL HEATER ON/OFF v nabídce INSPECTION MENU.

25.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1031, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n