## Demontáž a montáž obložení interiéru - přední dveře

## Oblast prahu předních dveří

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste neohnuli nebo nepoškrábali obložení a krycí panely.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1. | LHD: Odmontujte opěrku nohy.

2.

Odmontujte vnitřní obložení prahu předních dveří (A).

-1 | Uvolněte háčky (B) a výčnělky od nožního panelu (D) a dolní obložení středního sloupku (E).
-2 | Odpojte spony (F) a sundejte obložení z vnitřního těsnění předních dveří (G).
-3 | V případě potřeby, odepněte spony (H) vytažením vnějšího obložení prahu předních dveří (I).

3. | Odtáhněte vnitřní těsnění předních dveří (A) z háčků obložení (B) a z příruby rámu předních dveří a stáhněte jej.

4. | Odtažením pravého (A) nebo levého (B) nožního panelu uvolněte spony a panel vytáhněte. Strana řidiče Strana spolujezdce

5.

Obložení nasaďte zpět opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, v případě potřeby je vyměňte za nové.
- Pevně zatlačte spony a háčky na místo.