## Výměna vnějšího těsnění skla předních dveří

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali dveře.

1. | Začněte vzadu a odtáhněte vnější těsnění skla dveří (A) v každé části, kde vnitřní lišta (B) zapadá do vnitřního okraje výřezu okna.

2. | Vytáhněte zadní část vnějšího těsnění okna dveří (A) a sundejte zadní sponu (B).

3. | Vytáhněte vnější těsnění skla předních dveří z vnějšího zrcátka a sundejte jej.