## Výměna zadní pružiny

### Demontáž

1. | Zvedněte zadní část vozidla a podepřete ji bezpečnostními stojany v příslušných místech.

2. | Odmontujte zadní kola.

3. | Pro model se světly HID: Odmontujte zadní snímač sklonu světlometů.

4. | Odmontujte spodní kryt zadního sedla pružiny (A).

5. | Zasuňte zvedák pod nosník zadní nápravy a zvednutím zadní závěs podepřete.

6. | Uvolněte spony (A) kabelového svazku snímače kola na levé i pravé straně.

7.

Odpojte brzdové vedení (A) od brzdových hadic (B) a uvolněte brzdové hadice na nosníku zadní nápravy odstraněním spon (C).

Nenechte brzdovou kapalinou potřísnit vozidlo, neboť může poškodit lak. Pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji omyjte vodou.

POZNÁMKA: Při zpětné montáži použijte nové příchytky.

8. | Na pravé i levé straně vyšroubujte přírubové šrouby (A) ze spodní části tlumičů.

9. | Spusťte zvedák a nosník zadní nápravy a vymontujte zadní pružinu (A) a horní pružnou podložku pružiny (B).

### Montáž

10.

Namontujte zadní pružinu (A) na horní sedlo pružiny (B).
POZNÁMKA:

- Pevně nasaďte pružinu do spony (C) horního sedla pružiny.
- Vystřeďte horní konec pružiny (D) s osazenou částí horní pružné podložky pružiny.
- Po montáži se ujistěte, zda klip, osazená část a ostatní pryžové díly nejsou pružinou skřípnuté.

11. | Spusťte nosník zadní nápravy. Vyrovnejte spodní konec pružiny (A) s osazenou částí (B) a nasaďte spodní sedlo pružiny (C) na nosník zadní nápravy (D) podle obrázku.

12. | Umístěte pojízdný zvedák pod nosník zadní nápravy a přizvedněte zvedák tak, aby byl zadní závěs podepřený.

13. | Na pravé i levé straně našroubujte do spodní části tlumičů nové přírubové šrouby.

14.

Namontujte brzdové vedení s novými sponami na levé i pravé straně.
POZNÁMKA:

- Po montáži naplňte nádržku novou brzdovou kapalinou a odvzdušněte brzdový systém.
- Zkontrolujte spoj brzdové hadice a trubky z hlediska prosakování a dotáhněte jej dle potřeby.
- Zkontrolujte brzdové hadice z hlediska kolize s jinými díly nebo překroucení.

15. | Upevněte spony kabelového svazku snímače kola na levé i pravé straně.

16. | Nasaďte spodní kryt zadního sedla pružiny.

17. | Pro model se světly HID: Namontujte zadní snímač sklonu světlometů.

18. | Namontujte zadní kola. POZNÁMKA: Před montáží kola očistěte dosedací plochu ložiska náboj a vnitřek kola.

19. | Zkontrolujte geometrii zadních kol.

20. | Pro model se světly HID: Proveďte postup základního nastavení světel s uložením do paměti.