Výměna vstřikovací trysky (N22A)

## Výměna vstřikovací trysky

## Demontáž

1. | Sundejte kryt motoru.

2. | Sundejte kryt větrací komory a panel pod komorou.

3. | Odmontujte zpětnou palivovou hadici vstřiku (A).

4. | Odpojte 2P konektor (B) vstřiku paliva a zvedněte držák svazku.

5. | Nasaďte klíč (A) na přípojku (B). POZNÁMKA: Přípojkou nepohybujte.

6. | Nasaďte klíč (C) na matici (D) a odpojte vysokotlaké trubky (E).

7.

Odmontujte rameno trysky (A) a vstřik (B).
POZNÁMKA:

- Dílenskou utěrkou setřete karbonové usazeniny ze vstřiku (C) a válce (D).
- Nečistěte vstřikovací oblast (E) trysky.

## Montáž

1. | Usaďte vstřik ve správném úhlu a rukou utáhněte matici (A) spolu s novou vysokotlakou trubkou.

2. | Namontujte rameno trysky (B) a vstřik spolu s novým těsněním (C).

3. | Odmontujte rameno trysky (D) a utáhněte šroub o 90°.

4. | Utáhněte matice strany vstřiku.

5. | Utáhněte matice strany přívodu paliva (E).

6.

Součásti namontujte zpět v opačném sledu úkonů demontáže.
POZNÁMKA:

- Pokud je O-kroužek (F) poškozený, vyměňte zpětnou hadici vstřiku (G).
- Vyčistěte a osušte a našroubujte šrouby.
- Utáhněte šrouby předepsaným momentem a je dotáhněte na úhel znázorněný na obrázku.
- Vysokotlakou trubku nelze znovu použít v případě, pokud byla jednou odmontována nebo povolena. Vyměňte pět vysokotlakých trubek.
- Pokud byla odmontována spona zpětné hadice vstřiku, vyměňte ji.

7. | Odvzdušněte palivovou soustavu.

8. | Seřiďte množství pro vstřik.