Kontrola tlaku motorového oleje (N22A)

## Kontrola tlaku motorového oleje

Potřebné speciální nástroje
Nástavec tlakoměru oleje ( 07406-0030000)

Tlakoměr oleje ( 07506-3000001)
POZNÁMKA: Pokud při běžícím motoru zůstává svítit kontrolka nízkého tlaku oleje, zkontrolujte hladinu motorového oleje. Pokud je hladina oleje správná:

1. | Odmontujte spodní kryt motoru.

2. | Vymontujte tlakový spínač motorového oleje a použijte speciální nástroje.

3. | Nastartujte motor. Pokud tlakoměr neukazuje žádný tlak oleje, okamžitě motor vypněte . Opravte závadu a teprve potom pokračujte ve zkoušce.

4.

Nechte motor zahřát na provozní teplotu (ventilátor se musí zapnout nejméně dvakrát). Tlak musí být:

Teplota motorového oleje: | 80°C (176°F)
Tlak motorového oleje |
Při 820 ot/min (min-1): | min. 110 kPa (1,1 kgf/cm2).
Při 3000 ot/min (min-1): | min. 410 kPa (4,2 kgf/cm2).

5.

Pokud tlak oleje není v rozmezí specifikace, zkontrolujte následující položky:

- Vyměňte vložku olejového filtru.
- Zkontrolujte olejový přepouštěcí ventil.
- Zkontrolujte, zda sítko oleje není ucpané.
- Zkontrolujte olejové čerpadlo.

6. | Namontujte spodní kryt motoru.