## Odstraňování závad systému bezklíčového ovládání / elektricky ovládaného zamykání dveří / systému zabezpečení - odstraňování závad bezklíčového ODEMYKÁNÍ a ZAMYKÁNÍ

### Postup pro odstraňování závad funkce bezklíčového ovládání ZAMYKÁNÍ a ODEMYKÁNÍ

1. | Vypněte zapalování.

2. | Vytáhněte klíč ze spínače zapalování.

3. | Zavřete dveře a zamkněte je.

4. | Zkuste dveře odemknout pomocí bezklíčového ovladače. Fungují mechanizmy zámků dveří normálně? ANO - Systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Přejděte na 5.

5. | Připojte systém HDS ke konektoru datového vedení.

6. | Zapněte zapalování (II).

7. | Přejděte do nabídky BODY ELECTRICAL a zvolte položku KEYLESS.

8.

Proveďte zkoušku KEYLESS CHECK.

Objeví se na obrazovce zpráva KEYLESS ENTRY TRANSMITTER CODE RECEIVED?

ANO - Znovu zkontrolujte systém. Pokud nefunguje pouze ZAMYKÁNÍ a ODEMYKÁNÍ, vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou.n

NE - Znovu zkontrolujte systém. Pokud nefunguje pouze ZAMYKÁNÍ a ODEMYKÁNÍ a komunikace se systémem HDS je v pořádku, vyměňte řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání.n