Rozebrání předlohového hřídele M/T (N22A)

## Rozebrání předlohového hřídele M/T

1. | Sestavu předlohového hřídele bezpečně upevněte do stolního svěráku s dřevěnými špalíky.

2. | Odmontujte speciální šroub 20 mm (levostranný závit).

3. | Položte kolo RS6 (A) na ocelové bloky (B) a vylisujte předlohový hřídel (E) z kuličkového ložiska pomocí lisu (C) a nástavce (D).

4. | Vytáhněte vymezovací podložku 35 mm a kolo RS6.

5. | Položte kolo RS4 (A) na ocelové bloky (B) a vylisujte předlohový hřídel (E) z kola RS4 a RS5 pomocí lisu (C) a nástavce (D).

6. | Položte kolo RS2 (A) na ocelové bloky (B) a vylisujte předlohový hřídel (E) z kola RS2 a RS3 pomocí lisu (C) a nástavce (D).