Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2228 (13-5) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2228 (13-5)

DTC P2228: | Nízké napětí v obvodu čidla BARO

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku BARO SENSOR.

Je signalizováno cca 2,2 V nebo méně?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n