## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 21

DTC 21: | Rozdíl v rychlosti kol

1. | Zkontrolujte všechny čtyři pneumatiky. Mají všechny čtyři pneumatiky správnou velikost a jsou správně nahuštěné? ANO - Přejděte na 2. NE - Nasaďte správné pneumatiky nebo je nahustěte na správný tlak a znovu proveďte zkoušku zkušební jízdou.n

2. | Pomocí HDS zkontrolujte kola RF, LF, RR, LR WHEEL SPD v nabídce VSA DATA LIST. Mají všechny čtyři stejné hodnoty? ANO - Přejděte na 3. NE - Řádně namontujte nebo vyměňte snímače kol a znovu proveďte zkoušku zkušební jízdou. n

3.

Zkontrolujte všechna kódovací zařízení ložisek kol nebo generátor impulsů na jednotkách ložiska náboje.

Jsou správně namontované a v pořádku?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Vyměňte ložiska kol nebo ložiska náboje a znovu proveďte zkoušku zkušební jízdou;přední, zadní. n

4. | Vyměňte kola a pneumatiky za dobré.

5. | Zapněte zapalování (II).

6. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

7. | Proveďte zkušební jízdu.

8.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 21?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA. Pokud je třeba, vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Nasaďte na vozidlo původní kola a pneumatiky a znovu přezkoušejte. Pokud jsou kódy signalizovány znovu, vyměňte problémové pneumatiky.n