## Zkouška vstupu ultrazvukového snímače zabezpečovacího zařízení

1. | Vypněte vypínač bodových světel.

2. | Pomocí malého šroubováku opatrně vypačte prosvětlovací kryty (A).

3. | Vyšroubujte upevňovací šrouby.

4. | Odpojte 3P konektor (B) od ultrazvukového snímače.

5.

Zkontrolujte, zda všechny vývody konektoru a zásuvky mají správný kontakt.

- Pokud jsou vývody ohnuté, uvolněné, případně zkorodované, opravte je dle potřeby a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud jsou vývody v pořádku, přejděte na 6.

6.

Na konektoru proveďte následující zkoušky vstupů.

- Pokud výsledek zkoušky odhalí poruchu, najděte a odstraňte její příčinu a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud je výsledkem zkoušky zjištění, že vstupy jsou v pořádku, je vadný ultrazvukový snímač. Vyměňte jej.

Dutinka | Vodič | Podmínky zkoušky | Zkouška: Žádaný výsledek | Možná příčina neuspokojivého výsledku
--- | --- | --- | --- | ---

1

WHT

V každém případě

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno napětí baterie.

- Spálená pojistka č. 16 (15 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou
- Přerušené vedení

2 | GRN | V každém případě | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 a vývodem č. 2 sirény řízení alarmu: Obvod musí být uzavřený. | Přerušené vedení

3

BLK

V každém případě

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod na kostru:
Obvod musí být uzavřený.

- Špatné spojení s kostrou (G501)
- Přerušené vedení