Výměna vodního čerpadla (N22A)

## Výměna vodního čerpadla

1. | Demontujte alternátor.

2. | Odmontujte držák napínací kladky řemenu.

3. | Odmontujte automatický napínač hnacího řemenu.

4. | Vypusťte chladicí kapalinu.

5. | Vyšroubujte sedm šroubů upevnění vodního čerpadla a zespodu vysaďte vodního čerpadlo (A).

6. | Prohlédněte a vyčistěte drážku O-kroužku a dosedací plochu s vodním kanálem.

7. | Vodní čerpadlo s novým O-kroužkem (B) namontujte opačným sledem operací demontáže.

8. | Otřete veškerou rozlitou chladicí kapalinu motoru.

9. | Nasaďte automatický napínač hnacího řemenu.

10. | Namontujte základnu napínací kladky.

11. | Namontujte alternátor.

12. | Naplňte expanzní nádržku chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte chladicí systém s otevřeným ventilem topení.