Montáž a demontáž M/T (N22A)

## Montáž a demontáž M/T

### Rozložené zobrazení - skříň spojky

### Rozložené zobrazení - skříň převodovky

POZNÁMKA: Položte skříň spojky na dva dostatečně tlusté dřevěné špalky tak, aby se hlavní hřídel nedotýkal pracovního stolu.

1. | Odmontujte kryt sítka (A), O-kroužek (B), stavěcí pružinu sítka (C) a sítko olejového čerpadla (D).

2. | Odmontujte elektromagnet blokování zpátečky (A) a spínač světel zpátečky (B).

3. | Odmontujte stavěcí šrouby (A), pružinu 22,0 mm (B), pružinu 26,1 mm (C), pružinu 27,4 mm (D), ocelové kuličky (E), zátku plnicího otvoru oleje (F) a podložku (G).

4. | Odmontujte stavěcí šrouby (A), pružinu 22,0 mm (B), pružinu 27,4 mm (C), ocelové kuličky (D), snímač otáček výstupního (předlohového) hřídele (E), plochou podložku (F) a O-kroužek (G).

5. | Odmontujte šroub kontroly oleje (A), podložku 6 mm (B), vypouštěcí zátku (C) a podložku 14 mm (D).

6. | Odmontujte závěs převodovky (A), závěs převodovky (B), závěs převodovky (C), závěs převodovky D a přírubové šrouby 10 mm v křížovém sledu a v několika krocích.

7. | Odmontujte víčko skříně převodovky (A) a O-kroužek 1,48 in (B).

8. | Pomocí kleští na pojistné kroužky rozevřete pojistný kroužek 75 mm (C) na kuličkovém ložisku předlohového hřídele a vyjměte jej z drážky.

9. | Odmontujte skříň převodovky (D) a spojovací kolíky 14 x 20 mm (E).

10. | Odmontujte trubku vedení oleje (A), trubku vedení oleje (B) a magnet (C).

11. | Odmontujte čepy (A) a řadicí páku zpátečky (B).

12. | Jako sestavu odmontujte axiální podložky 20 mm (C), axiální jehlová ložiska 20 mm (B), hřídel vloženého kola zpátečky (C), pružnou podložku 33 mm (D) a zasouvací vidlici zpátečky (E).

13. | Odmontujte čep (A), vratnou pružinu volby (B), hřídel řadicího článku (C), řadicí článek (D) a prvek vzájemného blokování (E).

14. | Odmontujte pružný kolík 5 mm, pružný kolík 3 mm (A), rameno volby (B), prachovku 14 x 20 x 5 mm (C) a páku volby (D).

15. | Za účelem ochrany těsnění omotejte drážkování hlavního hřídele páskou a vymontujte ze skříně spojky (D) sestavu hlavního hřídele (A) a sestavu předlohového hřídele (B) spolu se zasouvacími vidlicemi (C).

16. | Odmontujte pružnou podložku 64 mm (E).

17. | Odmontujte hřídel olejového čerpadla (A) a sestavu diferenciálu (B).

18. | Odmontujte desku olejového čerpadla (A), vnitřní rotor olejového čerpadla (B) a vnější rotor olejového čerpadla (C).

19. | Vymontujte vymezovací podložku 82 mm (A) ze skříně převodovky (B).

20. | Vymontujte vymezovací podložku 82 mm (A) ze skříně převodovky (B).

21. | Odmontujte speciální šroub 8 5 mm (A), pružnou podložku 8 mm (B), řadicí rameno (C), zasouvací páku (D) a prachovku 16 x 23 x 5 mm (E).