Výměna ložiska předlohového hřídele ve skříni spojky M/T (L13A)

## Výměna ložiska předlohového hřídele ve skříni spojky M/T

Potřebné speciální nástroje
Sada nastavitelného stahováku ložisek ( 07JAC-PH80000)

Narážecí přípravek pro olejové těsnění ( 07JAD-PL90100)

1. | Vymontujte stavěcí destičku ložiska (A) ze skříně spojky (B).

2. | Pomocí speciálního nářadí vymontujte jehlové ložisko (A) a odmontujte desku vedení oleje C.

3. | Do otvoru skříně spojky (C) vložte desku vedení oleje C (A) a nové jehlové ložisko (B).

4. | Pomocí speciálních nástrojů namontujte jehlové ložisko.

5. | Namontujte stavěcí destičku ložiska (A) se šrouby (B).