## Zkouška motoru ostřikovače světlometů

## Ostřikovač světlometů

1. | Odmontujte pravý vnitřní blatník.

2. | Odpojte 2P konektor (A) od motoru ostřikovače světlometů (B).

3.

Proveďte zkoušku motoru připojením napájecího napětí baterie k vývodu č. 1 a kostry k vývodu č. 2 motoru ostřikovače. Motor musí běžet.

- Pokud motor neběží, případně neběží plynule, vyměňte jej.
- Pokud motor běží plynule, avšak čerpá velmi málo kapaliny ostřikovače nebo vůbec žádnou, zkontrolujte, zda není odpojená nebo zablokovaná hadice ostřikovače, nebo ucpaný výstupní otvor v motoru.