## Zkouška režimu deaktivace a aktivace MICU

1.

Přejděte do režimu deaktivace:
Vypněte zapalování a vyjměte klíč. Pokud z dále uvedených vstupů jednotka MICU neobdrží žádný signál, během 40 sekund se přepne do režimu deaktivace.

Spínač zámku dveří řidiče (ZAMKNUTO / ODEMKNUTO)
Spínač vložky zámku dveří řidiče (ZAMKNUTO / ODEMKNUTO)
Spínač zámku dveří spolujezdce (ZAMKNUTO / ODEMKNUTO)
Spínač západky dveří zavazadlového prostoru (zavřené dveře zavazadlového prostoru)
Spínač výstražných světel (VYPNUTÝ)

2. | Potvrďte režim deaktivace: Zkontrolujte napětí na vedení B-CAN (PNK) . V režimu deaktivace musí být naměřeno napětí baterie. Při přechodu do režimu deaktivace zkontrolujte nežádoucí odběr napětí baterie.

3.

Přejděte do režimu aktivace:
Při zapnutí zapalování do polohy II se jednotka MICU, řídicí modul přístrojů, řídicí jednotka-přijímač imobilizéru-bezklíčového ovládání a modul ECM aktivují současně, aniž by spolu vzájemně ‘‘hovořily" prostřednictvím komunikačního vedení. Dojde-li v režimu deaktivace k zapnutí některého ze spínačů, zapne se i jemu příslušná řídicí jednotka, která vzápětí zapne ostatní jednotky. Po potvrzení režimu deaktivace vyhledejte v následující tabulce spínač, který se nejvíce vztahuje k danému problému. Manipulujte spínačem a sledujte, zda se bude aktivovat jeho řídicí jednotka.
POZNÁMKA: Pokud je některá řídicí jednotka vadná a nezapne se, několik obvodů systému nebude správně fungovat. V níže uvedené tabulce následuje po řídicí jednotce seznam spínačů a vstupních signálů, které ji mohou aktivovat.

Spínače dveří (otevřené dveře)
Spínač zámku dveří řidiče (ZAMKNUTO / ODEMKNUTO)
Spínač zamykací pojistky dveří řidiče (ZAMKNUTO / ODEMKNUTO)
Spínač vložky zámku dveří řidiče (ZAMKNUTO / ODEMKNUTO)
Spínač zámku dveří spolujezdce (ZAMKNUTO / ODEMKNUTO)
Spínač zamykací pojistky dveří spolujezdce (ZAMKNUTO / ODEMKNUTO)
Spínač zamykacího kolíku levých zadních dveří
Spínač zamykacího kolíku pravých zadních dveří
Spínač západky dveří zavazadlového prostoru (otevřené dveře zavazadlového prostoru)
Spínač kapoty (se zabezpečovacím systémem) (kapota otevřená)
Spínač výstražných světel (ZAPNUTO)
Přepínač světel (obrysová, dálková, ztlumení, potkávací (ZAPNUTO))
Spínač klíče zapalování (zasunutí klíče)
Spínač audiosystému
Spínač kliky dveří zavazadlového prostoru
Spínač předních mlhových světel
Spínač zadního mlhového světla