## Odstraňování závad podle kódů DTC: 52-Ex, 52-Fx, 53-1x

DTC 52-Ex (52-E0 až 52-E9, 52-EA až 52-EF), 52-Fx (52-F0 až 52-F9, 52-FA až 52-FF), 53-1x (53-10 až 53-19, 53-1A až 53-1F): |

POZNÁMKA: Před odstraňováním poruch podle kteréhokoli z těchto kódů DTC zkontrolujte napětí baterie/systému. Pokud je napětí nízké, opravte systém dobíjení nebo vyměňte baterii dříve, než začnete provádět odstraňování poruch systému SRS. Pokud je napětí baterie/systému nyní v pořádku, zeptejte se zákazníka, zda někdy došlo k vybití baterie. Vybitá baterie může vyvolat jeden z těchto kódů DTC.

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 52-Ex, 52-Fx nebo 53-1x?

ANO - Vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.