Odstraňování závad podle kódů DTC: P0192 (95-1) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0192 (95-1)

DTC P0192: | Nízké napětí v obvodu čidla FRP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku FRP SENSOR.

Je signalizováno cca 0,25 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u čidla FRP a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

4. | Odpojte 3P konektor čidla FRP.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku FRP SENSOR. Je signalizováno cca 0,25 V nebo méně? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 10.

7. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

8. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 3P konektoru čidla FRP a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi čidlem FRP a vývodem č. 40 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 17. NE - Přejděte na 20.

10. | Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru snímače FRP. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 15. NE - Přejděte na 11.

11. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

12. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

13. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru snímače FRP s kostrou.

14. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 21. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem FRP a vývodemč. 4 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 17.

15. | Vypněte zapalování.

16. | Vyměňte vysokotlaké vedení pro přívod paliva.

17. | Zapojte znovu všechny konektory.

18. | Zapněte zapalování do polohy II.

19. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

20.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0192, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u čidla FRP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

21. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

22.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0192, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u čidla FRP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n