Odstraňování závad podle kódů DTC: P0615 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0615

DTC P0615: | Nesprávná funkce obvodu relé startéru STRLD

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0615?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé startéru 1 (ST CUT), relé startéru 2 a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Zkontrolujte pojistku č. 23 STARTER SIGNAL (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Je pojistka v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte pojistku č. 23 STARTER SIGNAL (7,5 A) a přejděte na 12.

7. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

8. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

9. | Vytáhněte relé startéru 1 (ST CUT) (A) ze skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

10. | Propojkou připojte vývod č. 4 4P konektoru relé startéru 1 (ST CUT) ke kostře.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A13 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřen? ANO - Přejděte na 17. NE - Opravte přerušený vodič mezi modulem ECM(A13) a relé startéru (ST CUT) a přejděte na 12.

12. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

13. | Zapněte zapalování do polohy (II).

14. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

15. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

16.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0615, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé startéru 1 (ST CUT) a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

17. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

18.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0615, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé startéru 1 (ST CUT) a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n