Výměna řetězu čerpadla motorového oleje (N22A)

## Výměna řetězu čerpadla motorového oleje

POZNÁMKA: Udržujte řetěz olejového čerpadla z dosahu magnetického pole.

## Demontáž

1. | Sundejte hnací řemen.

2. | Namontujte závěs motoru k základně napínací kladky a pomocí pásu a karabiny připevněte řetězový zvedák a podepřete motor.

3. | Odmontujte rozvodový řetěz.

4. | Vymontujte olejovou vanu.

5. | Volně nasaďte řemenici klikového hřídele.

6. | Chcete-li fixovat zadní vyvažovací hřídel, prostrčte jím do servisního otvoru v držáku vyvažovacího hřídele vyrážeč čepů o délce 8 mm (A) (Snap-on PPC110LA nebo ekvivalent).

7. | Otáčením klikovým hřídelem proti směru hodinových ručiček stlačte automatický napínač řetězu olejového čerpadla.

8.

Vyrovnejte otvory na zajišťovacím prvku (A) a automatickém napínači řetězu olejového čerpadla (B) a do otvorů zasuňte čep o průměru 2,5 mm nebo blokovací prvek ( P/N 13451-RBD 003) (C). Otočte klikovým hřídelem po směru hodinových ručiček a čep tak zajistěte.

9. | Odmontujte automatický napínač řetězu olejového čerpadla.

10. | Odmontujte vodítko řetězu olejového čerpadla (A) i rameno napínače (B) a odmontujte řetěz olejového čerpadla.

## Montáž

1. | Nastavte klikový hřídel do horní úvrati (TDC). Nastavte do jedné roviny značku horní úvrati (A) na řetězovém kole klikového hřídele a ukazatel (B) na bloku motoru.

2. | Namontujte řetěz olejového čerpadla na řetězové kolo klikového hřídele tak, aby byl zabarvený článek řetězu (A) vyrovnaný s vyraženou značkou (B) na řetězovém kole klikového hřídele.

3. | Namontujte řetěz olejového čerpadla na řetězové kolo řetězu olejového čerpadla tak, aby vyražené značky (A) byly vyrovnané se dvěma zabarvenými články řetězu (B).

4. | Namontujte vodítko řetězu olejového čerpadla (A) a rameno napínače (B).

5. | Namontujte automatický napínač řetězu olejového čerpadla.

6. | Vyndejte čep z automatického napínače řetězu olejového čerpadla.

7. | Namontujte olejovou vanu.

8. | Namontujte rozvodový řetěz.

9. | Odmontujte řetězový zvedák a závěs motoru.

10. | Nasaďte řemenici klikového hřídele.

11. | Nasaďte hnací řemen.