Montáž rozvodového řetězu (L13A)

## Montáž rozvodového řetězu

POZNÁMKA: Udržujte rozvodový řetěz z dosahu magnetického pole.

1. | Nastavte klikový hřídel do horní úvrati (TDC). Nastavte do jedné roviny značku horní úvrati (TDC) (A) na řetězovém kole klikového hřídele a ukazatel (B) na olejovém čerpadle.

2. | Nastavte píst č. 1 do horní úvrati (TDC). Značka ‘‘UP'' (A) na řetězovém kole vačkového hřídele musí být nahoře a drážky TDC (B) na řetězovém kole vačkového hřídele musí být v rovině s horním okrajem hlavy.

3. | Namontujte rozvodový řetěz na řetězové kolo klikového hřídele tak, aby byl zabarvený článek řetězu (A) vyrovnaný se značkou TDC (B) na řetězovém kole klikového hřídele.

4. | Namontujte rozvodový řetěz na řetězové kolo vačkového hřídele tak, aby ukazatel (A) byl vystředěný uprostřed dvou barevných článků řetězu (B).

5. | Naneste nový motorový olej na závity upevňovacího šroubu napínače rozvodového řetězu (A).

6. | Namontujte napínač rozvodového řetězu (B) a vodítko rozvodového řetězu (C).

7. | Namontujte posuvný prvek napínače rozvodového řetězu a volně utáhněte šroub.

8. | Naneste nový motorový olej na kluznou plochu posuvného prvku napínače rozvodového řetězu (A).

9. | Za účelem stlačení napínače rozvodového řetězu otáčejte posuvným prvkem napínače rozvodového řetězu ve směru hodinových ručiček, namontujte zbývající šroub a potom utáhněte šrouby.

10. | Zkontrolujte olejové těsnění skříně řetězu z hlediska poškození. Pokud je olejové těsnění poškozené, vyměňte olejové těsnění skříně řetězu.

11. | Odstraňte staré tekuté těsnění z dosedacích ploch skříně řetězu, šroubů a otvorů pro šrouby.

12. | Očistěte a osušte dosedací plochy skříně řetězu.

13.

Na dosedací plochu bloku motoru ke skříni řetězu rovnoměrně naneste tekuté těsnění P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M nebo 08C70-X0331S.
POZNÁMKA:

- Na přerušovanou čáru (A) naneste souvislou "housenku" tekutého těsnění o šířce 1,5 mm.
- Naneste souvislou "housenku" tekutého těsnění o šířce 3,0 mm na stykové plochy s horní plochou bloku motoru (B) na skříni řetězu.
- Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

14.

Namontujte destičku generátoru impulsů (A) a skříň řetězu (B).
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži skříně řetězu motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

15. | Namontujte objímky svazku (A) a připojte konektor snímače polohy klikového hřídele (CKP) (B).

16. | Namontujte držák bočního silentbloku motoru (A), volně utáhněte nové matice (B) i šroub (C).

17. | Připojte kabel ukostření (D).

18. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

19. | Povolte upevňovací šroub a matice (A) silentbloku převodovky.

20. | Utáhněte upevňovací šroub a matice bočního silentbloku motoru.

21. | Utáhněte upevňovací šroub a matice převodovky.

22. | Namontujte olejovou vanu.

23. | Namontujte řemenici klikového hřídele.

24. | Namontujte víko hlavy válců.

25. | Namontujte řemenici vodního čerpadla.

26. | Namontujte napínací kladku.

27. | Namontujte upevňovací šroub držáku alternátoru.

28. | Namontujte hnací řemen a nastavte jej.

29. | Proveďte postup vymazání vzorce CKP a uložení vzorce CKP polohy klikového hřídele.