Montáž sestavy M/T (L13A)

## Montáž sestavy M/T

1. | Zkontrolujte, zda jsou ve skříni spojky nainstalovány oba spojovací kolíky.

2. | Naneste vazelínu UM264 (P/N 41211-PY5-305) na vysouvací vidlici (A) a vysouvací ložisko (B). Namontujte vysouvací vidlici a vysouvací ložisko.

3. | Umístěte převodovku na zvedák převodovky a zvedněte ji do úrovně motoru.

4. | Namontujte dolní upevňovací šrouby převodovky.

5. | Namontujte držák spodní torzní tyče (A).

6. | Namontujte dolní torzní tyč (A).

7. | Namontujte kryt spojky.

8. | Namontujte vnitřní kloub hnacích hřídelů.

9. | Namontujte základnu upevňovacího držáku převodovky (A). Namontujte upevňovací šroub převodovky (B) a závrtné šrouby (C).

10. | Namontujte upevňovací šrouby držáku převodovky (A) a matice (B) převodovky a připojte kostřící kabel (C).

11. | Povolte a znovu utáhněte upevňovací šroub dolní torzní tyče.

12. | Nasaďte spodní kryt motoru.

13. | Namontujte nejvýše umístěný upevňovací šroub převodovky.

14. | Od motoru odmontujte řetězový zvedák a závěs motoru.

15. | Připojte konektor snímače rychlosti vozidla (VSS) (A) a do držáku svazku (D) namontujte konektor lambda sondy (B) a sepněte stahovací pásky svazku (C).

16. | Namontujte držák tělesa čističe vzduchu (A) se stojanem (B).

17. | Na konce lanka (A) naneste tenkou vrstvu vazelíny UM264 (P/N 41211-PY5-305) a na pryžový konec vodiče (B) silikonovou vazelínu.

18. | Namontujte držák lanka (C), lanka (D) a nové nasďte závlačky (E).

19. | Připojte konektor spínače světel zpátečky (A) a konektor elektromagnetu blokování zpátečky (B), připněte spony stahovacích pásek (C) a sepněte stahovací pásky svazku (D).

20. | Na konec tlačné tyče pracovního válce naneste vazelínu Urea UM264 (P/N 41211-PY5-305). Namontujte pracovní válec. Dejte pozor, abyste neohnuli trubku spojky.

21. | Nainstalujte baterii. K baterii připojte nejprve kladný (+) a potom záporný (-) kabel.

22. | Doplňte kapalinu převodovky.

23. | Proveďte zkušební jízdu.

24. | Zkontrolujte funkci spojky.

25. | Zkontrolujte geometrii předních kol.

26. | Vložte kód proti krádeži rádia a navigačního systému a zadejte frekvence tlačítek předvolby rádia zákazníka.

27. | Proveďte postup resetování řídicí jednotky elektrického ovládání oken.