Odstraňování závad podle kódů DTC: P1157 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1157

DTC P1157: | Vysoké napětí vedení snímače A/F (snímač 1)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor a počkejte jednu minutu.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1157?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

7. | Odpojte 4P konektor snímače A/F (snímač 1).

8. | Odpojte konektor ECM C (44P)

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 4P konektoru snímače A/F (snímač 1) a vývodem C29 konektoru ECM. Je obvod uzavřen? ANO - Přejděte na 10. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (C29) a snímačem A/F (snímač 1) a přejděte na 12.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 4P konektoru snímače A/F (snímač 1) a vývodem C30 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (C30) a snímačem A/F (snímač 1) a přejděte na 12.

11. | Vyměňte čidlo A/F (čidlo 1).

12. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

13. | Zapněte zapalování do polohy (II).

14. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

15. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

16.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1157, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou konektor a vývody v pořádku, přejděte na 18. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 17.

17. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P1157 v menu DTC. Je na displeji zobrazeno PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud se na obrazovce objeví FAILED (neuspěl), zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 15 a znovu proveďte kontrolu.

18. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za takový, o kterém s jistotou víte, že je v pořádku

19.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1157, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n