## Výměna lanka pro otvírání kapoty

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii a její součásti.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Přední emblém
- Přední vnitřní blatník, strana řidiče
- Obložení předního blatníku, strany řidiče
- Nožní panel, strana řidiče

2. | Odpojte lanko pro otvírání kapoty (A) od západky kapoty (B) . Odpojte lanko pro otvírání kapoty od otvírací páčky (C).

3. | LHD: Odmontujte tlumič nasávání vzduchu (D).

4. | Pomocí přípravku pro odstraňování příchytek odpojte příchytky (E) a vymontujte průchodku (F) z karosérie, a potom vymontujte lanko pro otvírání kapoty z vozidla. Dejte pozor, abyste lanko neohnuli.

5. | Lanko namontujte v opačném sledu úkonů demontáže. Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.